|  |  |
| --- | --- |
| NOM DE PRODUIT | DESCRIPTION + LIEN POUR CONFIGURER EN LIGNE DE COMMANDE |
| Cisco Catalyst 2960-CX Series Switches | [Page produit du site](https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-2960-cx-series-switches/index.html)  [Reset](https://www.cisco.com/c/m/en_us/techdoc/dc/reference/cli/n5k/commands/write-erase.html)  <https://www.youtube.com/watch?v=obEIwiXZAkQ>   * backup   <https://www.youtube.com/watch?v=POFE313la5A>   * Plus court (15min) * Plus récent (2020) * Sous Windows 10   <https://www.youtube.com/watch?v=Al2XFVeYLk0>   * Plus long (30min) * Plus ancien (2016) * Sous MacOS   [Commandes du site officiel](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_7_e/b_1527e_consolidated_2960x_cg/using_the_command_line_interface.html) |
| Cisco 881 Integrated Services Router | [Page produit du site](https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/800-series-routers/index.html)  <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_7_e/b_1527e_consolidated_2960x_cg/configuring_vlans.html>  <https://www.youtube.com/watch?v=8EFaT8HGPeQ>   * Plus court (23min) * Plus récent (2020)   <https://www.youtube.com/watch?v=5zIVoZzGCTc>   * Plus long (50min) * Plus ancien (2017)   <https://www.youtube.com/watch?v=J-RoJRUtVMI>   * Le plus court(15min) * Le plus récent (2018)   [Commandes du site officiel](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/configuration/guide/SCG800Guide/SCG800_Guide_BookMap_chapter_010.html#task_1160847)  [Configuration en mode trunk](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli/CLIConfigurationGuide/AccessTrunk.html) |
| Cisco aironet 1700 Series Access point | [Page produit du site](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1700-series/datasheet-c78-732347.html)  <https://www.youtube.com/watch?v=fyJPLz0x6Rg>   * Durée : 15min * Sortie en 2016   [Commandes du site officiel](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/15-3-3/configuration/guide/cg15-3-3/cg15-3-3-chap3-cli.html) |
| Cisco ASA 5506-X | [Page produit du site](https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5506-x-firepower-services/model.html)  <https://www.youtube.com/watch?v=gJtWDrD-RuE>  - Durée : 1min52  - Sortie en 2018 |
| Cisco IP Phone 8800 Series | [Page produit du site](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5663-configure-time-and-date-format-on-a-cisco-ip-phone-8800-mult.html)  Config :  <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/english/adminguide/P881_BK_C136782F_00_cisco-ip-phone-8800_series/P881_BK_C136782F_00_cisco-ip-phone-8811-8841_chapter_011.html> |

## Protocole TFTP :

(Pour Trivial File Transfer Protocol ou protocole simplifié de transfert de fichiers) est un protocole simplifié de transfert de fichiers. Il fonctionne en UDP, au contraire du FTP qui utilise lui TCP.

Port : 69.